# Meldingsskjema for virksomheter med badeanlegg og basseng i Lørenskog kommune

Eiere av alle badeanlegg som omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue skal legge frem en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne. Denne meldingen skal gi tilsynsmyndigheten (kommunelegen/miljørettet helsevern) oversikt om anleggene status i forhold til etterlevelse av gjeldende regelverk.

Lovgrunnlag: Forskrift om miljørettet helsevern, forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v.v

|  |  |
| --- | --- |
| Virksomhetens navn: | |
| Eier: | |
| Driftsansvarlig: | |
| Åpningstider: | |
| Adresse: | Poststed: |
| Telefon: | E-post: |
| Antall ansatte: | |
| Anlegget er dimensjonert for (antall badende per time): | |

Skjemaet stiller spørsmål ut i fra forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. Bruk gjerne forskriften under utfyllelsen av skjemaet. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592>

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 4. Interkontroll:**  *De som eier eller driver badeanlegg har ansvar for å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes.*    *Eier av badeanlegget skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.* | Er det etablert internkontrollsystem som sikrer og dokumenter at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med bestemmelsene i forskriften:  Beskriv: |
| **§ 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene**  *Den som eier eller driver badeanlegg plikter å legge frem opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjøre sine oppgaver etter denne forskrift.*  *Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko.* | Beskriv rutinene: |
| **§ 7. Krav til badeanlegg og omliggende arealer**  *Badeanlegget skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging av ulykker, til enhver tid ivaretas.*  *Det skal være driftsrutiner som sikrer hygieniske tilfredsstillende renhold i badeanlegget.* | Beskriv hvordan anlegget er utformet i henhold til krav i paragraf 7 i forskriften:  Finnes det skriftlige rutiner for drift av anlegget?  Beskriv rutinene: |
| **§ 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg**  *Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toalett med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet.*  *Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring.*  *Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkomst til badeanlegget. Toalettrom skal være plassert slik at de er lett tilgjengelige fra badeanlegget.*  *Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges.* | Er plassering av dusjer og toalettrom i tråd med forskriften?  Er det skriftlige rutiner for å hindre vekst og spredning av Legionella?  Beskriv:  Er disse rutinene bygd på en risikovurdering? Jmf forskrift om miljørettet helsevern. |
| **§ 9. Opplæring og oppsikt med personsikkerhet**  *Den som eier eller driver badeanlegg plikter å påse at både personellet som holder oppsikt med personsikkerheten i anlegget og personell som gjennomfører den praktiske drift av sirkulasjonssystemet er gitt tilfredsstillende opplæring.*  *Det skal være driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget.* | Har personell som holder oppsikt med de badende fått nødvendig opplæring i førstehjelp og livredning?  Beskriv rutinene: |
| **§ 10. Instruks til brukerne**  *I badeanlegg skal det være lett synlige oppslag om hvilke instrukser som skal følges av brukerne.* | Finnes det lett synlige oppslag om kroppsvask og personlig hygiene i dusjer og garderober?  Finnes det lett synlig oppslag om øvrige brukerinstrukser? |
| **§ 11. Sirkulasjonssystem**  *Ethvert bassengbad skal ha sirkulasjonssystem som sikrer hygieniske tilfredsstillende forhold og driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet.*  *For ethvert bassengbad skal sirkulasjonsmengde og sirkulasjonstid beregnes i forhold til antall badende per time og bassengets utforming. Alle innretninger og tekniske anlegg skal være tilpasset bruksfrekvensen, bassengbadets størrelse og bruk.*  *Ethvert sirkulasjonssystem skal ha renseanlegg med filtersystem. Det enkelte basseng skal ha sirkulasjonssystem med egen doseringsinnretning for desinfeksjonsmiddel tilpasset det enkelte bassengs behov. Alle kjemikalier som benyttes i renseprosessen, skal doseres ved hjelp av fungerende doseringsinnretninger. Det skal sikres en forsvarlig dosering av kjemikalier.*  *Vannet skal kontinuerlig sirkuleres gjennom hele sirkulasjonssystemet, uten at det noe sted i sirkulasjonssystemet skal kunne oppstå bakevjer eller lignende, hvor det samles vann som ikke effektivt tar del i sirkulasjonen.*  *Renset vann skal blandes hurtig og jevnt inn i det totale vannvolumet i bassenget slik at nytt desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig over alt.*  *Det skal finnes måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden.* | Beskriv sirkulasjonssystemet og beskriv rutinene som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet: |
| **§ 12. Overløpsrenner**  *Ethvert basseng skal ha overløpsrenner, som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon, forsvarlig renhold og de badenes sikkerhet.*  *Rennene skal ha tilstrekkelig volum til å ta opp den største momentbelastning i bassenget, og sikre at vann aldri kan renne tilbake til bassenget fra rennene.*  *Bassengbad bygget før denne forskrift trer i kraft, unntas fra kravet om overløpsrenner inntil ombygging likevel skal finne sted.* | Har bassenget overløpsrenner?  Beskriv: |
| **§ 13. Bunnavløp**  *Ethvert bassengbad skal ha bunnavløp som skal fungere slik at bassenget og sirkulasjonssystemet kan tømmes fullstendig. Avløp under vann skal fungere slik at det ikke er fare for at noen skal bli sugd fast.* | Har bassenget bunnavløp som er i tråd med forskriften? |
| **§ 14. Utjevningsmulighet**  *Ethvert bassengbad skal ha utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemet som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon og drift, samt en jevn vannstand ved varierende badebelastning.*  *Innretningen for sirkulasjonssystemets utjevning skal fungere slik at renhold kan utføres tilfredsstillende, og slik at slam kan fjernes enkelt.* | Har bassenget utjevningsmulighet i sirkulasjonssystemet som er i tråd med forskriften? |
| **§ 15. Desinfeksjon**  *Ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssystemet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker.*  *Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov.* | Er desinfeksjon av vannet i tråd med forskriftens krav? (Legg ved kopi av siste analyser) |
| **§ 16. Vannkvalitet**  *Vannet i bassenget skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.* | Er bassengets vannkvalitet i tråd med forskriftens krav? Beskriv rutiner og legg ved kopi av driftskontroll som viser resultat av siste målinger. |
| **§ 17. Analyser og prøvetakingsfrekvens**  *Prøver skal tas med en tilstrekkelig frekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassenget.*  *Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH- verdi.*  *Når klor brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor. For bassengbad der belastningen er høy bør det minimum tas 4 prøver per dag, og prøve bør tas minst hver tredje time når anlegget er i bruk. Måling av klor skal skje ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor.* | Beskriv rutiner for analyser og prøvetaking: |
| **§ 18. Krav til boblebad**  *Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås.* | Dersom virksomheten omfatter boblebad, beskriv rutiner for å sikre tilfredsstillende hygeniske forhold: |

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Underskrift: |

Vi ber dere fylle ut skjemaet og sende det til: [postmottak@lorenskog.kommune.no](mailto:postmottak@lorenskog.kommune.no).